ASTERIA MDM One MH Online Help
トップページ製品サイトインフォテリア

## リスナー一覧

### リスナー一覧について

MDMサービスとInternalDataStorageで使用される各種リスナーのTCPソケットのポート番号は以下の通りです。

サービス名 | デフォルトのポート番号 | 説 明
--- | --- | ---
ASTERIA Monitor | n6899 ※1 | mdmstop/mdmctrlなどのコマンドを受け付ける制御用ポート
n6900-n6999 ※1 | サービスからの各種ステータスを受信するポート（動的割り当て）
n6898 ※1 | ログへの書き込み依頼を受け付けるポート
MDM-Service | n6900-n6999 ※1 | ASTERIA Monitorからの停止要求などを受け付けるポート（動的割り当て）
n6020 ※1 | AccessControl(※3)への各種コマンドをSOAPで受け付けるポート
n6030 ※1 | Scheduler(※3)への各種コマンドをSOAPで受け付けるポート
n6443 ※2 | ブラウザからのアクセス用
InternalDataStorage | n6099 ※1 | HSQLDB用のポート

※1 MDM One MHのインストール時に指定したいずれか(20000番台、30000番台、40000番台)の番台を使用します。
※2 MDM One MHのインストール時に指定したポート番号を使用します。インストーラでの初期値は何万番台を選択したかによって異なります。
※3 MDM-Serviceの内部で使用するサービスです。